附件1

省级储备粮代储企业选定审核标准

序号	分项目	粮食类审核标准	备注
1	法人

资格	申请企业具有独立法人资格。申请企业填报的企业名称、所有制性质应与营业执照完全一致。

2	资料

完整性	申请企业填报材料规范、附件齐全，内容、格式符合要求，文字描述与附件内容一致，所列设备型号、技术参数与实物相符。所有以电子文件形式提交的示意图、证明材料等应为加盖企业公章或有关单位公章的原件扫描件。图片、照片格式应为实景拍摄的原图，不得修图。

3	企业

管理	企业制度健全，管理规范（应简要描述企业组织机构、管理制度、获得荣誉等情况）。已纳入“国家粮油统计系统”名录库且按要求报送统计报表。建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制。持续推进安全生产标准化工作。具备购销监管信息化条件，应用符合相关标准和规范，且系统运行良好。能够实现与省级粮食管理平台互联互通、储备粮动态远程监管。
4	基础

条件	库区具备可靠的消防水源、消防设施或设备，排水设施完善。库区周边规定范围内没有威胁库存粮食安全的污染源、危险源。具备铁路专用线或三级及以上公路的交通条件中任何一种。其中，铁路专用线与库区距离不超过0.5公里，公路与库区距离不超过1公里（洞库除外）。

仓房、油罐设施产权自有(批发经营企业或粮油批发市场除外)，相关粮油仓储设施在属地粮食和物资储备行政管理部门备案，履行仓储物流设施同一库区经审核符合代储资格条件仓房的仓容：

成品粮（含包装食用油）：同一库区提出申请仓容在0.1万吨（含0.1万吨）以上。

成品粮油仓房必须结构安全、干净整洁，满足保温、隔热、防潮、防水、通风、防止储粮生物危害和消防安全等要求。
5	平面示

意图	每个库区提供一张平面示意图，图中图例标识清晰、比例恰当（提交电子版示意图或扫描件）。图中必须标识仓房、化验室、汽车衡、药品库、消防水池、大门、铁路专用线以及其他主要设施的平面位置（提供主要设施照片）。平面图应标注仓房编号，与填报的申报仓房编号完全一致（包括书写方式）。

6	人员	成品粮：农产品食品检验员（粮油质量检验员）和仓储管理员分别不少于2人。

仓储管理员和农产品食品检验员（粮油质量检验员）应为申请企业经专业培训的在职职工（需提交农产品食品检验员或粮油质量检验员、仓储管理员经专业培训的相关证明，应为加盖企业公章的扫描件）。
7	仓型	申请企业应准确填写申报仓房的仓型、仓号。需提交不同仓型、不同年份竣工的仓房照片各1张，仓房照片应清晰展示仓房概貌及仓号，照片中仓号应与申请仓房仓号、平面示意图标注仓号等完全一致（需提交合规、合法的正式仓房竣工验收报告扫描件）。简易仓囤（含钢罩棚、钢筋囤、千吨囤等）、木板墙体仓房、砖瓦屋面仓房、钢结构散装房式简易仓、钢板筒仓和其他未正式竣工验收的标准仓房，不得承担省级储备储存任务。
8	仓房

性能	仓房应具备密闭隔热性能。平房仓应装备密闭隔热门窗、挡粮门（板）、防雀网、挡鼠板。其中，密闭隔热门窗指门窗本身带有密闭隔热措施，且性能良好。仓房屋面防水完整有效，墙体、地面防潮措施有效，防水、防潮性能良好。申请企业需填报说明仓房建设时间、密闭隔热门窗的保温材料和厚度。说明仓房墙体材料和厚度、屋顶保温材料和厚度。说明仓房屋面防水材料、墙体和地面防潮层材料。经过维修的，应详细说明维修改造工艺、材料等相关情况。
9	储粮工艺及技术	应配备储粮机械通风系统。申请企业应填写风机数量、型号、主要参数。仓房应能够进行密闭熏蒸作业，申请企业应填写熏蒸作业工作流程、原理，设备型号、数量等情况。
10	进出仓

工艺设备	计量设备：每个库区至少配备1台50吨以上的汽车衡或配备符合要求的散粮秤、台秤。
输送设备：设备输送能力不小于50吨/小时；

申请企业应填写相关设备数量、生产能力等信息。
11	检化验

设施设备	每个库区有独立检化验室，面积不小于50平方米。仓房、油罐在同一库区的可共用化验室。

粮食质量检测仪器：具备粮食质量指标、品质指标、食品安全指标快速检验能力。或与具备检验资质的第三方检测机构的检测合同。

12	安全设施设备	具有高处作业、有限空间作业、进出仓作业等安全防保设施，安全警示标识规范。
13	财务及

经营情况	上年末资产负债率小于70%（剔除政策性粮食贷款和相应粮食资产）且流动比率大于等于1（应准确填写有关财务数据并提供企业财务报表扫描件）。上两个年度不得亏损（剔除政策性亏损、挂账）。申请企业有政策性挂账的，需提交清理挂账年份财政、国资、审计和企业主管部门等相关文件扫描件。